1. 결측치 RECORD 삭제 -> DT 이용해서 feature 중요도 파악 -> PCA(30개 예상) -> XGBOOST
2. XGBOOST

참고: LGBM, XGBOOST는 결측치 처리가 필요하지 않음